{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[2,4,5,4]]}
["骏达报废汽车回收拆解公司空调需求参数表"]
["序号","规格","数量（台）","参             数","选购与安装建议"]
[1,"5匹柜机",3,"参数项 典型规格\n型号类型 柜式空调（三相电）\n制冷量 约 12000W（12000~12500W）\n制热量 约 13000W（带辅热）\n额定功率（制冷） 约 3500~4500W\n额定电流 约 16~20A（建议配25A以上漏电保护器）\n能效比（APF） ≥ 3.50（1级能效）\n噪音（内机） 38~52 dB(A)\n噪音（外机） ≤ 62 dB(A)\n循环风量 1200~1500 m³/h\n适用面积 60~80 平方米\n外形尺寸（内机） 约 520×1800×350 mm（宽×高×深）\n冷媒类型 R32（环保冷媒，安装需抽真空）\n电源要求 380V 三相电","1. 品牌推荐：格力（GMV）、美的（Midea）、海尔（Haier）等国产一线品牌，均有对应型号。             2. 能效等级：1级能效长期使用更省电，符合绿色办公要求。\n3. 电源配置：\n   · 5匹柜机建议使用三相电+漏电保护器（≥25A）\n   · 3匹/2匹柜机建议配20A漏电保护器\n   · 1.5匹挂机建议配16A专用插座\n4. 安装要求：\n   · 外机支架需用不锈钢或热镀锌材质\n   · 铜管保温需完整，接口密封严实\n   · 排水管应保持坡度，避免倒流"]
[2,"3匹柜机",8,"参数项 典型规格\n型号类型 柜式空调\n制冷量 约 7200W（7200~7500W）\n制热量 约 9000W（带辅热）\n额定功率（制冷） 约 2100~2500W\n额定电流 约 10~12A（建议配16~20A漏电保护器）\n能效比（APF） ≥ 3.60（1级能效）\n噪音（内机） 36~48 dB(A)\n噪音（外机） ≤ 58 dB(A)\n循环风量 1000~1300 m³/h\n适用面积 30~38 平方米\n外形尺寸（内机） 约 480×1700×320 mm\n冷媒类型 R32\n电源要求 220V 单相电"]
[3,"2匹柜机",3,"参数项 典型规格\n型号类型 柜式空调\n制冷量 约 5000W（5000~5200W）\n制热量 约 6500W（带辅热）\n额定功率（制冷） 约 1300~1800W\n额定电流 约 7~9A（建议配16A插座）\n能效比（APF） ≥ 3.70（1级能效）\n噪音（内机） 34~42 dB(A)\n噪音（外机） ≤ 55 dB(A)\n循环风量 800~1100 m³/h\n适用面积 20~34 平方米\n外形尺寸（内机） 约 450×1600×300 mm\n冷媒类型 R32\n电源要求 220V 单相电\n\n"]
[4,"1.5匹柜机",2,"参数项 典型规格\n型号类型 壁挂式空调\n制冷量 约 3500W\n制热量 约 4500W（带辅热）\n额定功率（制冷） 约 800~1200W\n额定电流 约 4.5~5.5A（建议配16A插座）\n能效比（APF） ≥ 5.00（1级能效）\n噪音（内机） 18~42 dB(A)（静音模式更低）\n噪音（外机） ≤ 52 dB(A)\n循环风量 600~800 m³/h\n适用面积 14~23 平方米\n外形尺寸（内机） 约 900×300×200 mm\n冷媒类型 R32\n电源要求 220V 单相电"]